附维修改造及设备清单：

|  |
| --- |
| **中央空调维修改造及盘管采购安装** |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 风机盘管 | TCR300G；制冷量3.2KW | 台 | 18 | 新增 |
| 2 | 风机盘管 | TCR500G；制冷量5KW | 台 | 23 | 新增 |
| 3 | 温控器 | 　 | 个 | 40 | 新增 |
| 4 | PPR水管（含保温） | ¢25 | m | 480 | 新增 |
| 5 | 镀锌钢管（含保温） | DN50 | m | 30 | 新增 |
| 6 | 镀锌钢管（含保温） | DN65 | m | 36 | 新增 |
| 7 | 双层百叶送风口 | 770\*140 | 个 | 23 | 新增 |
| 8 | 双层百叶送风口 | 650\*140 | 个 | 17 | 新增 |
| 9 | 单层百叶回风口（带过滤网） | 770\*220 | 个 | 23 | 新增 |
| 10 | 单层百叶回风口（带过滤网） | 650\*220 | 个 | 17 | 新增 |
| 11 | PVC排水管及管件（含保温） | ¢25 | 个 | 120 | 新增 |
| 12 | 检修口 | 350\*350 | 个 | 41 | 新增 |
| 13 | 电缆（含线管） | 5\*0.75 | 米 | 80 | 新增 |
| 14 | 电缆（含线管） | 2.5㎡ | 米 | 450 | 新增 |
| 15 | 辅材 | 　 | 项 | 1 | 新增 |
| 16 | 安装人工费 | 　 | 台 | 41 | 新增 |
| 17 | 镀锌风管(含保温） | 0.75MM | ㎡ | 53.6 | 维修、改造 |
| 18 | 双层百叶送风口 | 770\*140 | 个 | 21 | 维修、改造 |
| 19 | 单层百叶回风口（带过滤网） | 770\*220 | 个 | 14 | 维修、改造 |
| 20 | 温控器 | 　 | 个 | 16 | 维修、改造 |
| 21 | 检修口 | 350\*350 | 个 | 21 | 维修、改造 |
| 22 | PVC排水管及管件（含保温） | ¢25 | m | 50 | 维修、改造 |
| 23 | PVC排水管及管件（含保温） | ¢32 | m | 60 | 维修、改造 |
| 24 | 防雨百叶 | 585\*450 | 个 | 5 | 维修、改造 |